附件1
兽医和屠宰领域急需装备机具清单
	疫病防控装备

	序号
	应用产业
	机具分类
	急需机具
	用途与功能

	1
	生猪
	免疫装备
	生猪自动免疫注射装备
	适用于规模化猪场疫苗免疫，使用无针注射技术，具备多种免疫方式，可调节注射剂量，能够收集免疫数据。

	2
	牛
	免疫装备
	牛用自动免疫注射装备
	适用于规模化牛场疫苗免疫，采用无针注射技术，实现快速、精准、低应激的免疫操作，能够收集免疫数据。

	3
	家禽
	免疫装备
	家禽自动免疫装备
	适用于规模化禽场疫苗免疫，具备滴鼻、点眼、注射等多种免疫方式，实现高效、精准、智能免疫。

	4
	家禽
	免疫装备
	家禽胚内免疫装备
	适用于规模化禽场、孵化场及动保企业，能够识别并剔除无效胚蛋，精准计量注射，实现无损伤接种。

	5
	家畜
	监测装备
	家畜健康智能监测预警装备
	适用于家畜健康监测，能够动态采集家畜体温、进食、反刍、活动等生理数据，通过算法精准甄别健康异常与疫病早期征兆。

	6
	家禽
	监测装备
	家禽立体养殖巡检机器人
	适用于规模化家禽立体养殖，要求具备立体多层巡检功能，具有较强环境适应性，可实现自动巡检、健康监测和异常预警。

	7
	畜禽
	监测装备
	畜禽舍病原体气溶胶自动收集检测设备
	适用于规模化畜禽养殖场，可实时采集舍内气溶胶，动态监测舍内病原浓度变化，实现自动化无人值守采样检测。

	8
	畜禽
	监测装备
	畜禽饮用水病原微生物监测及净化装备
	适用于规模化养殖场，能够实现畜禽饮用水的智能化实时监测，同时联动净化系统净化水质。

	9
	畜禽
	诊疗装备
	畜禽病原自动化现场检测设备
	适用于畜禽养殖、屠宰、运输等环节，可对多种畜禽常见疫病进行现场诊断，要求设备便携、操作简便、检测速度快。

	10
	畜禽
	诊疗装备
	畜禽疾病智能诊断装备
	适用于畜禽疫病诊断，通过综合分析致病微生物、畜禽个体及群体外观、生理行为、病理图像等信息，实现对重点畜禽疫病的准确诊断。

	11
	畜禽
	诊疗装备
	料线自动加药器
	适用于规模化养殖场，可实时监测饲料流量和药物浓度，自动调节加药量，具备远程监控、操作和数据采集功能。

	12
	家畜
	诊疗装备
	家畜采血辅助装置
	适用于家畜采血工作，精准定位静脉，降低生物安全风险，提高采血效率和成功率。

	13
	牛羊
	诊疗装备
	自适应牛羊保定修蹄机
	适用于牛羊养殖场，通过自适应调节保定装置固定牛羊，自动进行精准修蹄。

	14
	奶牛
	诊疗装备
	全自动奶牛蹄浴机
	适用于奶牛养殖场，具备智能操作、自动配液、自动喷淋、自动清洗蹄浴池等功能。

	15
	畜禽
	生物安全防控装备
	畜禽舍环境智能监测与控制装备
	适用于畜禽养殖场，能够智能监测空气质量和环境参数，联动空气过滤、通风、温控等设备实现环境智能调节。

	16
	畜禽
	生物安全防控装备
	畜禽舍智能雾化消毒装备
	适用于畜禽养殖场，能够根据环境自动调节喷雾参数，兼具降温、除尘、除臭功能。

	17
	畜禽
	生物安全防控装备
	畜禽舍等离子体空气消毒装备
	适用于畜禽养殖场，通过电离空气杀灭空气中的病原，分解氨气、硫化氢等有害气体。

	18
	畜禽
	生物安全防控装备
	智能低温畜禽饲料消毒装备
	适用于畜禽养殖场，通过智能温控对饲料进行消毒处理，同时较好保留饲料原有的营养成分。

	19
	畜禽
	生物安全防控装备
	畜禽舍高压洗消智能装备
	适用于畜禽养殖场，具备高压冲洗和消毒功能，通过智能控制实现自动化精准作业。

	20
	畜禽
	生物安全防控装备
	养殖场智能辨鼠灭鼠设备
	适用于畜禽养殖场，通过视频监控智能识别老鼠行动轨迹，配合定点设置智能灭鼠设备消除鼠患。

	21
	羊
	生物安全防控装备
	羊舍清粪机器人
	适用于规模化羊场，通过自动刮粪实现粪污即时清运，从源头减少有害气体排放。

	22
	生猪
	健康养殖装备
	生猪智能恒温新能源运输集成装备
	适用于生猪运输环节，采用新能源动力，配备智能化的恒温、环境监测与防疫系统，降低运输损耗与疫病风险。

	23
	家禽
	健康养殖装备
	鸡蛋卵内性别鉴定设备
	适用于规模化蛋鸡种鸡孵化场，能够实现鸡蛋孵化早期性别的智能、自动、无损鉴定。

	24
	特种经济动物
	健康养殖装备
	梅花鹿多功能保定系统
	适用于梅花鹿养殖场，支持体位灵活调节、自动化约束，能够满足采血、疫苗接种、鹿茸锯取以及常规检查在内的多场景需求。

	25
	畜禽
	核心部件
	植入式智能监测芯片
	适用于畜禽个体身份识别和健康监测，通过植入动物体内，实现全生命周期数据追溯，具备较好的数据平台兼容性。

	检疫与无害化处理装备

	序号
	应用产业
	机具分类
	急需机具
	用途与功能

	26
	畜禽
	检疫装备
	产地检疫智能辅检终端
	适用于畜禽产地检疫环节，能够智能识别畜禽数量、异常状态，辅助开展检疫工作，实现全程数字化留痕与信息可追溯。

	27
	畜禽
	检疫装备
	屠宰环节智能辅助检疫检验装备
	适用于畜禽屠宰检疫环节，能够智能精准识别畜禽疫病典型症状，实现屠宰检疫高效率、低漏检率与数据可追溯性。

	28
	生猪
	检疫装备
	全自动数字喷码标识设备
	适用于生猪屠宰检疫检验环节，能够实现全自动一体化加施检疫章、品质章及二维码。

	29
	家禽
	检疫装备
	禽类检疫验讫标志智能佩戴设备
	适用于家禽屠宰检疫检验环节，集自动佩戴、整理、信息采集于一体，能够高效、规范佩戴检疫验讫标志，实现检疫信息追溯。

	30
	宠物
	检疫装备
	宠物智能健康监测设备
	适用于宠物诊疗、管理和检疫环节，需为宠物穿戴设备，具备宠物身份识别、健康监测、数据采集等功能。

	31
	畜禽
	无害化处理装备
	病死动物高资源利用型无害化处理成套装备
	适用于病死畜禽无害化处理环节，需采用高效、节能、资源化利用价值高的病死动物无害化处理方式。

	32
	畜禽
	无害化处理装备
	病死动物生物安全型智能收集转运系统
	适用于病死动物收集环节，能够代替传统人工捡拾转运死畜禽，实现病死畜禽密闭化、规范化、全程可追溯收集转运。

	33
	畜禽
	无害化处理装备
	畜禽养殖废弃物处理与资源化利用成套装备
	适用于规模化养殖场，要求为成套装备，可实现养殖废弃物减量化和资源化利用。

	34
	生猪
	无害化处理装备
	病死猪数据采集智能终端
	适用于病死猪收集环节，能够对病死猪体长、体重等数据的进行自动采集与智能核验。

	35
	家禽
	无害化处理装备
	移动式病死动物无害化处理装备
	适用于中小型养鸡场、散养密集区和边远地区，可移动，能够近将病死鸡进行无害化处理，实现资源化利用。

	屠宰加工装备

	序号
	应用产业
	机具分类
	急需机具
	用途与功能

	36
	生猪
	屠宰加工装备
	智能三点式心脑电致昏设备
	适用于规模化生猪屠宰企业，能够实现自适应致昏，要求精准定位、致昏参数智能调整，致昏效果稳定。

	37
	生猪
	屠宰加工装备
	二氧化碳致昏设备
	[bookmark: _GoBack]适用于规模化生猪屠宰企业，能够实现二氧化碳浓度、流速、滞留时间的闭环自动调控，致昏效果稳定。

	38
	生猪
	屠宰加工装备
	中空刀刺杀采血装备
	适用于规模化生猪屠宰企业，可实现多工位同步自动化采血，支持多头生猪连续化采血作业，采血效率高、洁净度高、收得率稳定。

	39
	生猪
	屠宰加工装备
	猪肉智能精细分割包装生产线
	适用于规模化生猪屠宰企业，能够实现猪肉分割、修整、分拣、包装全环节自动化作业，设备稳定性、智能化程度、集成度高。

	40
	肉牛
	屠宰加工装备
	牛自动劈半设备
	适用于规模化肉牛屠宰企业，替代手持半自动劈半装备，要求精准定位、劈正率高、肉骨损耗低，减少骨屑污染、胴体破损。

	41
	肉牛
	屠宰加工装备
	牛肉智能分割生产线
	适用于规模化肉牛屠宰企业，能够智能识别骨肉和脂肪分布，降低分割误差，提升出肉率，减少原料损耗。‌‌

	42
	肉牛
	屠宰加工装备
	牛肉大理石纹智能评级系统
	适用于规模化肉牛屠宰和加工企业，利用图像识别等技术替代传统人工目检，实现牛肉大理石纹自动、智能、精准评级，要求识别精准、误差率低。

	43
	家禽
	屠宰加工装备
	小型家禽自动屠宰单元
	适用于中小型家禽屠宰主体，可实现家禽屠宰全流程自动化作业，通过模块化、可灵活配置适配主体需求，适配性和稳定性较好。

	44
	家禽
	屠宰加工装备
	鸡自动掏膛生产线
	适用于家禽屠宰企业，可实现超高速、高稳定、数字化生产作业，要求精准定位、无残脏、低损伤、稳定性和通用性强。

	45
	家禽
	屠宰加工装备
	水禽自动掏膛生产线
	适用于水禽屠宰企业，能够实现高速、高精度、多单元同步水禽掏膛，要求内脏破损率和残留率低。

	46
	家禽
	屠宰加工装备
	鸡胴体智能分割与精准剔骨设备
	适用于规模化家禽屠宰企业，可实现标准化、精准化作业，要求全场景适配、分割精度高、低肉损，设备稳定性、智能化程高。

	47
	家禽
	屠宰加工装备
	禽肉品质无损检测分选机
	适用于家禽屠宰和加工企业，可集成于屠宰加工生产线，实现在线肉品品质无损自动检测和分选，适配性好、误检率低。

	48
	畜禽
	屠宰加工装备
	屠宰废弃物处理系统
	适用于畜禽屠宰企业，实现从废弃物预处理到深度处理的全流程一体化，要求自动化程度高、运行稳定、二次污染少。

	49
	特种经济动物
	屠宰加工装备
	毛皮动物全自动取皮加工装备
	适用于水貂等规模化毛皮动物养殖及加工企业，能够实现从剥皮到烘干的全程自动化、标准化、连续化作业，可保障皮张完整性和一致性。



